Приложение 3

к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории

 пгт. Долгое Должанского района Орловской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

Состав, описание и технико-экономические показатели объекта Соглашения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование объекта(имущества) | Адрес местонахождения объекта (имущества) | Год ввода в эксплуата-цию | технические характеристики объекта (имущества) | Свидетельство о государственной регистрации |
| 1. | Автономная блочно-модульная котельная БМК-5,5 МВт с блоком вспомогательного оборудования | Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина | 2013 год | Установка котельная водогрейная в блочно—модульном исполнении БМК – 5,5 МВт: Площадь застройки – 215,8м2, строительный объем котельной -750 м3, этажность -1 этаж, мощность котельной - 5.5 МВт.Бак аккумулятор горячей воды объемом 50 м3 по типовому проекту 903-3-03С.91 - 2шт.Дымовая труба с газоходами и фундаментом: Дымовая труба Dy=500мм, высотой 24м, в комплекте с газоходами, cамонесущая, изолированная по типовому проекту ВТ-16817-5-91КЖНаружные сети электроснабжения: 2 кабельные линии 0,4 кВ кабеля ВБб ШВ4х95 мм2 протяженностью 50 мВодоснабжение: труба полиэтиленовая Ø90х6,3 по ГОСТ 18599-2001, протяженностью 52 мКанализация: Труба полиэтиленовая Ø160 мм по ГОСТ 18599-2001, протяженностью 50 м с 4-мя дренажными колодцамиНаружные тепловые сети: Трубопроводы диаметром Т1,Т2 – Ø219х6мм, Т3- Ø89х4мм, Т4- Ø76х3,5мм, стальные марки Ст3сп по ГОСТ 10704-91, теплоизолированные матами из минеральной ваты по ГОСТ 21880-94, обшитые тонколистовой оцинкованной сталью по ГОСТ 14918-80, протяженностью 68 м.В рабочем состоянии. | Выписка из ЕГРН 57:24:0010104:750-57/077/2019-4 от 03.07.2019 |
| 2. | Благоустройство территории котельной п. Долгое.  | Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина | 2015 год | Асфальто-бетонное покрытие проезда и площадок - 188 м2, бортовой камень - 35 м.п, щебеночное покрытие - 201 м2, металлическое ограждение из профлиста 96 м.п., калитка - 1 шт., ворота - 1 шт., сирень обыкновенная - 5 шт., кизильник блестящий - 3 шт., газон - 1635  м2. | Договор № 57-07/112/19-Д безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность от 18.07.2019 г. |
|  3. | Теплотрасса | Российская Федерация,Орловская область,Должанский район, пгт. Долгое, от котельной п. Советского до ул. Ленина,24, литера I | 1987 год | Протяженность 489,49 м. в двухтрубном исчислении, диаметр трубы 159 мм.  В рабочем состоянии. | Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ № 148297 от 03 мая 2011 года |

Подписи сторон

От Концедента: От Концессионера:

Глава администрации Должанского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орловской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Н. Макашов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От Орловской области:

Губернатор Орловской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Е. Клычков